ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Предлагаем Вам к поставке стенд СМИ-500/СМИ-1000 для механических испытаний предохранительных поясов, страховочных канатов, лазов и когтей монтерских, лестниц и т.д.

Стенд обеспечивает с помощью гидроцилиндра, управляемого вручную, подачу и поддержание статического испытательного усилия на испытуемых объектах в течение необходимого для проведения испытания времени, обеспечивая таким образом возможность испытания на механическую прочность средств индивидуальной защиты и приспособлений в полном соответствии с требованиями ГОСТ.

**Состав стенда:**

1. Металлический каркас - служит базой для крепления на нем всех деталей, узлов и деталей стенда.
2. Защитная металлическая сетка.
3. Гидроцилиндр.
4. Весы электронные.
5. Манекен.
6. Направляющие ролики.
7. Соединительные карабины.
8. Троса, цепь и т. д.
9. Технический паспорт.
10. Инструкция по эксплуатации.

**Технические характеристики стенда:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование технической характеристики*,* показатели | Значение/характеристики/показатели |
| Максимальное создаваемое испытательное усилие | 500 кг/1000кг |
| Точность измерения усилия | Не более 3% |
| Способ создания усилия | с помощью ручного гидроцилиндра |
| Время достижения максимального усилия | 10-15 сек. |
| Геометрические размеры (Ширина х Длина х Высота (при опущенном кране) | 1165х2280х1700 мм |
| Высота при макс. поднятом кране | 2600мм |
| Масса | Не более 350 кг |
| Тип конструкции | сборно-разборная |
| Режим работы | ручной |

Товар выпущен в 2023 году, соответствует требованиям всех действующих нормативов по безопасности и имеет Декларацию Соответствия Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, Сертификат соответствия ГОСТ Р.

Товар имеет руководство по эксплуатации на русском языке, соответствует техническим характеристикам, указанным в паспорте, отвечает современным требованиям охраны труда и охраны окружающей среды.

Срок изготовления стенда не более 45 рабочих дней.

Срок предоставления гарантии качества на товар: Гарантия на поставляемый товар распространяется на 12 (двенадцать) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента его ввода в эксплуатацию. ООО «Энергоспецтехника» обязуется за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.